
A memóriabővítő 32K-s gépnél ad hozzá további 32K-t, 64K-s gépen értelmetlen a használata.

A nyák rajzok A4 méretben, 300 DPI-vel lettek elmentve, nyomtatáskor ezt kell beállítani.

A nyomógomb RESET-eli a gépet. Huzallal össze kell kötni a bővítőkártyán lévő RESET
feliratú forrszemet az R52 ellenállás lábával. A fotókon még a régi kártya van, amin
nem forrszem van, de a nyak_alkatresz.jpg-n látszódik a forrszem helye.

Köszönet Kollár Zoltánnak az eredeti kapcsolási rajzért!

Kiss Tamás / mcudevelopments.com / 2018.07.16.
