>CB          CB
>ED          ED
>DD          DD
>FD          FD
>DDCB        DDCB
>FDCB        FDCB
>00          NOP
>01     m    LD BC,
>02          LD (BC),A
>03          INC BC
>04          INC B
>05          DEC B
>06     n    LD B,
>07          RLCA
>08          EX AF,AF'
>09          ADD HL,BC
>0A          LD A,(BC)
>0B          DEC BC
>0C          INC C
>0D          DEC C
>0E     n    LD C,
>0F          RRCA
>10     e    DJNZ 
>11     m    LD DE,
>12          LD (DE),A
>13          INC DE
>14          INC D
>15          DEC D
>16     n    LD D,
>17          RLA
>18     e    JR 
>19          ADD HL,DE
>1A          LD A,(DE)
>1B          DEC DE
>1C          INC E
>1D          DEC E
>1E     n    LD E,
>1F          RRA
>20     e    JR NZ,
>21     m    LD HL,
>22     m    LD (),HL
>23          INC HL
>24          INC H
>25          DEC H
>26     n    LD H,
>27          DAA
>28     e    JR Z,
>29          ADD HL,HL
>2A     m    LD HL,()
>2B          DEC HL
>2C          INC L
>2D          DEC L
>2E     n    LD L,
>2F          CPL
>30     e    JR NC,
>31     m    LD SP,
>32     m    LD (),A
>33          INC SP
>34          INC (HL)
>35          DEC (HL)
>36     n    LD (HL),
>37          SCF
>38     e    JR C,
>39          ADD HL,SP
>3A     m    LD A,()
>3B          DEC SP
>3C          INC A
>3D          DEC A
>3E     n    LD A,
>3F          CCF
>40          LD B,B
>41          LD B,C
>42          LD B,D
>43          LD B,E
>44          LD B,H
>45          LD B,L
>46          LD B,(HL)
>47          LD B,A
>48          LD C,B
>49          LD C,C
>4A          LD C,D
>4B          LD C,E
>4C          LD C,H
>4D          LD C,L
>4E          LD C,(HL)
>4F          LD C,A
>50          LD D,B
>51          LD D,C
>52          LD D,D
>53          LD D,E
>54          LD D,H
>55          LD D,L
>56          LD D,(HL)
>57          LD D,A
>58          LD E,B
>59          LD E,C
>5A          LD E,D
>5B          LD E,E
>5C          LD E,H
>5D          LD E,L
>5E          LD E,(HL)
>5F          LD E,A
>60          LD H,B
>61          LD H,C
>62          LD H,D
>63          LD H,E
>64          LD H,H
>65          LD H,L
>66          LD H,(HL)
>67          LD H,A
>68          LD L,B
>69          LD L,C
>6A          LD L,D
>6B          LD L,E
>6C          LD L,H
>6D          LD L,L
>6E          LD L,(HL)
>6F          LD L,A
>70          LD (HL),B
>71          LD (HL),C
>72          LD (HL),D
>73          LD (HL),E
>74          LD (HL),H
>75          LD (HL),L
>76          HALT
>77          LD (HL),A
>78          LD A,B
>79          LD A,C
>7A          LD A,D
>7B          LD A,E
>7C          LD A,H
>7D          LD A,L
>7E          LD A,(HL)
>7F          LD A,A
>80          ADD A,B
>81          ADD A,C
>82          ADD A,D
>83          ADD A,E
>84          ADD A,H
>85          ADD A,L
>86          ADD A,(HL)
>87          ADD A,A
>88          ADC A,B
>89          ADC A,C
>8A          ADC A,D
>8B          ADC A,E
>8C          ADC A,H
>8D          ADC A,L
>8E          ADC A,(HL)
>8F          ADC A,A
>90          SUB B
>91          SUB C
>92          SUB D
>93          SUB E
>94          SUB H
>95          SUB L
>96          SUB (HL)
>97          SUB A
>98          SBC A,B
>99          SBC A,C
>9A          SBC A,D
>9B          SBC A,E
>9C          SBC A,H
>9D          SBC A,L
>9E          SBC A,(HL)
>9F          SBC A,A
>A0          AND B
>A1          AND C
>A2          AND D
>A3          AND E
>A4          AND H
>A5          AND L
>A6          AND (HL)
>A7          AND A
>A8          XOR B
>A9          XOR C
>AA          XOR D
>AB          XOR E
>AC          XOR H
>AD          XOR L
>AE          XOR (HL)
>AF          XOR A
>B0          OR B
>B1          OR C
>B2          OR D
>B3          OR E
>B4          OR H
>B5          OR L
>B6          OR (HL)
>B7          OR A
>B8          CP B
>B9          CP C
>BA          CP D
>BB          CP E
>BC          CP H
>BD          CP L
>BE          CP (HL)
>BF          CP A
>C0          RET NZ
>C1          POP BC
>C2     m    JP NZ,
>C3     m    JP 
>C4     m    CALL NZ,
>C5          PUSH BC
>C6     n    ADD A,
>C7          RST 0H
>C8          RET Z
>C9          RET
>CA     m    JP Z,
>CB00        RLC B
>CB01        RLC C
>CB02        RLC D
>CB03        RLC E
>CB04        RLC H
>CB05        RLC L
>CB06        RLC (HL)
>CB07        RLC A
>CB08        RRC B
>CB09        RRC C
>CB0A        RRC D
>CB0B        RRC E
>CB0C        RRC H
>CB0D        RRC L
>CB0E        RRC (HL)
>CB0F        RRC A
>CB10        RL B
>CB11        RL C
>CB12        RL D
>CB13        RL E
>CB14        RL H
>CB15        RL L
>CB16        RL (HL)
>CB17        RL A
>CB18        RR B
>CB19        RR C
>CB1A        RR D
>CB1B        RR E
>CB1C        RR H
>CB1D        RR L
>CB1E        RR (HL)
>CB1F        RR A
>CB20        SLA B
>CB21        SLA C
>CB22        SLA D
>CB23        SLA E
>CB24        SLA H
>CB25        SLA L
>CB26        SLA (HL)
>CB27        SLA A
>CB28        SRA B
>CB29        SRA C
>CB2A        SRA D
>CB2B        SRA E
>CB2C        SRA H
>CB2D        SRA L
>CB2E        SRA (HL)
>CB2F        SRA A
>CB38        SRL B
>CB39        SRL C
>CB3A        SRL D
>CB3B        SRL E
>CB3C        SRL H
>CB3D        SRL L
>CB3E        SRL (HL)
>CB3F        SRL A
>CB40        BIT 0,B
>CB41        BIT 0,C
>CB42        BIT 0,D
>CB43        BIT 0,E
>CB44        BIT 0,H
>CB45        BIT 0,L
>CB46        BIT 0,(HL)
>CB47        BIT 0,A
>CB48        BIT 1,B
>CB49        BIT 1,C
>CB4A        BIT 1,D
>CB4B        BIT 1,E
>CB4C        BIT 1,H
>CB4D        BIT 1,L
>CB4E        BIT 1,(HL)
>CB4F        BIT 1,A
>CB50        BIT 2,B
>CB51        BIT 2,C
>CB52        BIT 2,D
>CB53        BIT 2,E
>CB54        BIT 2,H
>CB55        BIT 2,L
>CB56        BIT 2,(HL)
>CB57        BIT 2,A
>CB58        BIT 3,B
>CB59        BIT 3,C
>CB5A        BIT 3,D
>CB5B        BIT 3,E
>CB5C        BIT 3,H
>CB5D        BIT 3,L
>CB5E        BIT 3,(HL)
>CB5F        BIT 3,A
>CB60        BIT 4,B
>CB61        BIT 4,C
>CB62        BIT 4,D
>CB63        BIT 4,E
>CB64        BIT 4,H
>CB65        BIT 4,L
>CB66        BIT 4,(HL)
>CB67        BIT 4,A
>CB68        BIT 5,B
>CB69        BIT 5,C
>CB6A        BIT 5,D
>CB6B        BIT 5,E
>CB6C        BIT 5,H
>CB6D        BIT 5,L
>CB6E        BIT 5,(HL)
>CB6F        BIT 5,A
>CB70        BIT 6,B
>CB71        BIT 6,C
>CB72        BIT 6,D
>CB73        BIT 6,E
>CB74        BIT 6,H
>CB75        BIT 6,L
>CB76        BIT 6,(HL)
>CB77        BIT 6,A
>CB78        BIT 7,B
>CB79        BIT 7,C
>CB7A        BIT 7,D
>CB7B        BIT 7,E
>CB7C        BIT 7,H
>CB7D        BIT 7,L
>CB7E        BIT 7,(HL)
>CB7F        BIT 7,A
>CB80        RES 0,B
>CB81        RES 0,C
>CB82        RES 0,D
>CB83        RES 0,E
>CB84        RES 0,H
>CB85        RES 0,L
>CB86        RES 0,(HL)
>CB87        RES 0,A
>CB88        RES 1,B
>CB89        RES 1,C
>CB8A        RES 1,D
>CB8B        RES 1,E
>CB8C        RES 1,H
>CB8D        RES 1,L
>CB8E        RES 1,(HL)
>CB8F        RES 1,A
>CB90        RES 2,B
>CB91        RES 2,C
>CB92        RES 2,D
>CB93        RES 2,E
>CB94        RES 2,H
>CB95        RES 2,L
>CB96        RES 2,(HL)
>CB97        RES 2,A
>CB98        RES 3,B
>CB99        RES 3,C
>CB9A        RES 3,D
>CB9B        RES 3,E
>CB9C        RES 3,H
>CB9D        RES 3,L
>CB9E        RES 3,(HL)
>CB9F        RES 3,A
>CBA0        RES 4,B
>CBA1        RES 4,C
>CBA2        RES 4,D
>CBA3        RES 4,E
>CBA4        RES 4,H
>CBA5        RES 4,L
>CBA6        RES 4,(HL)
>CBA7        RES 4,A
>CBA8        RES 5,B
>CBA9        RES 5,C
>CBAA        RES 5,D
>CBAB        RES 5,E
>CBAC        RES 5,H
>CBAD        RES 5,L
>CBAE        RES 5,(HL)
>CBAF        RES 5,A
>CBB0        RES 6,B
>CBB1        RES 6,C
>CBB2        RES 6,D
>CBB3        RES 6,E
>CBB4        RES 6,H
>CBB5        RES 6,L
>CBB6        RES 6,(HL)
>CBB7        RES 6,A
>CBB8        RES 7,B
>CBB9        RES 7,C
>CBBA        RES 7,D
>CBBB        RES 7,E
>CBBC        RES 7,H
>CBBD        RES 7,L
>CBBE        RES 7,(HL)
>CBBF        RES 7,A
>CBC0        SET 0,B
>CBC1        SET 0,C
>CBC2        SET 0,D
>CBC3        SET 0,E
>CBC4        SET 0,H
>CBC5        SET 0,L
>CBC6        SET 0,(HL)
>CBC7        SET 0,A
>CBC8        SET 1,B
>CBC9        SET 1,C
>CBCA        SET 1,D
>CBCB        SET 1,E
>CBCC        SET 1,H
>CBCD        SET 1,L
>CBCE        SET 1,(HL)
>CBCF        SET 1,A
>CBD0        SET 2,B
>CBD1        SET 2,C
>CBD2        SET 2,D
>CBD3        SET 2,E
>CBD4        SET 2,H
>CBD5        SET 2,L
>CBD6        SET 2,(HL)
>CBD7        SET 2,A
>CBD8        SET 3,B
>CBD9        SET 3,C
>CBDA        SET 3,D
>CBDB        SET 3,E
>CBDC        SET 3,H
>CBDD        SET 3,L
>CBDE        SET 3,(HL)
>CBDF        SET 3,A
>CBE0        SET 4,B
>CBE1        SET 4,C
>CBE2        SET 4,D
>CBE3        SET 4,E
>CBE4        SET 4,H
>CBE5        SET 4,L
>CBE6        SET 4,(HL)
>CBE7        SET 4,A
>CBE8        SET 5,B
>CBE9        SET 5,C
>CBEA        SET 5,D
>CBEB        SET 5,E
>CBEC        SET 5,H
>CBED        SET 5,L
>CBEE        SET 5,(HL)
>CBEF        SET 5,A
>CBF0        SET 6,B
>CBF1        SET 6,C
>CBF2        SET 6,D
>CBF3        SET 6,E
>CBF4        SET 6,H
>CBF5        SET 6,L
>CBF6        SET 6,(HL)
>CBF7        SET 6,A
>CBF8        SET 7,B
>CBF9        SET 7,C
>CBFA        SET 7,D
>CBFB        SET 7,E
>CBFC        SET 7,H
>CBFD        SET 7,L
>CBFE        SET 7,(HL)
>CBFF        SET 7,A
>CC     m    CALL Z,
>CD     m    CALL 
>CE     n    ADC A,
>CF          RST 8H
>D0          RET NC
>D1          POP DE
>D2     m    JP NC,
>D3     n    OUT (),A
>D4     m    CALL NC,
>D5          PUSH DE
>D6     n    SUB 
>D7          RST 10H
>D8          RET C
>D9          EXX
>DA     m    JP C,
>DB     n    IN A,()
>DC     m    CALL C,
>DD09        ADD IX,BC
>DD19        ADD IX,DE
>DD21   m    LD IX,
>DD22   m    LD (),IX
>DD23        INC IX
>DD29        ADD IX,IX
>DD2A   m    LD IX,()
>DD2B        DEC IX
>DD34   d    INC (IX+)
>DD35   d    DEC (IX+)
>DD36   x    LD (IX+),
>DD39        ADD IX,SP
>DD46   d    LD B,(IX+)
>DD4E   d    LD C,(IX+)
>DD56   d    LD D,(IX+)
>DD5E   d    LD E,(IX+)
>DD66   d    LD H,(IX+)
>DD6E   d    LD L,(IX+)
>DD70   d    LD (IX+),B
>DD71   d    LD (IX+),C
>DD72   d    LD (IX+),D
>DD73   d    LD (IX+),E
>DD74   d    LD (IX+),H
>DD75   d    LD (IX+),L
>DD77   d    LD (IX+),A
>DD7E   d    LD A,(IX+)
>DD86   d    ADD A,(IX+)
>DD8E   d    ADC A,(IX+)
>DD96   d    SUB (IX+)
>DD9E   d    SBC A,(IX+)
>DDA6   d    AND (IX+)
>DDAE   d    XOR (IX+)
>DDB6   d    OR (IX+)
>DDBE   d    CP (IX+)
>DDCB06 d    RLC (IX+)
>DDCB0E d    RRC (IX+)
>DDCB16 d    RL (IX+)
>DDCB1E d    RR (IX+)
>DDCB26 d    SLA (IX+)
>DDCB2E d    SRA (IX+)
>DDCB3E d    SRL (IX+)
>DDCB46 d    BIT 0,(IX+)
>DDCB4E d    BIT 1,(IX+)
>DDCB56 d    BIT 2,(IX+)
>DDCB5E d    BIT 3,(IX+)
>DDCB66 d    BIT 4,(IX+)
>DDCB6E d    BIT 5,(IX+)
>DDCB76 d    BIT 6,(IX+)
>DDCB7E d    BIT 7,(IX+)
>DDCB86 d    RES 0,(IX+)
>DDCB8E d    RES 1,(IX+)
>DDCB96 d    RES 2,(IX+)
>DDCB9E d    RES 3,(IX+)
>DDCBA6 d    RES 4,(IX+)
>DDCBAE d    RES 5,(IX+)
>DDCBB6 d    RES 6,(IX+)
>DDCBBE d    RES 7,(IX+)
>DDCBC6 d    SET 0,(IX+)
>DDCBCE d    SET 1,(IX+)
>DDCBD6 d    SET 2,(IX+)
>DDCBDE d    SET 3,(IX+)
>DDCBE6 d    SET 4,(IX+)
>DDCBEE d    SET 5,(IX+)
>DDCBF6 d    SET 6,(IX+)
>DDCBFE d    SET 7,(IX+)
>DDE1        POP IX
>DDE3        EX (SP),IX
>DDE5        PUSH IX
>DDE9        JP (IX)
>DDF9        LD SP,IX
>DE     n    SBC A,
>DF          RST 18H
>E0          RET PO
>E1          POP HL
>E2     m    JP PO,
>E3          EX (SP),HL
>E4     m    CALL PO,
>E5          PUSH HL
>E6     n    AND 
>E7          RST 20H
>E8          RET PE
>E9          JP (HL)
>EA     m    JP PE,
>EB          EX DE,HL
>EC     m    CALL PE,
>ED40        IN B,(C)
>ED41        OUT (C),B
>ED42        SBC HL,BC
>ED43   m    LD (),BC
>ED44        NEG
>ED45        RETN
>ED46        IM 0
>ED47        LD I,A
>ED48        IN C,(C)
>ED49        OUT (C),C
>ED4A        ADC HL,BC
>ED4B   m    LD BC,()
>ED4D        RETI
>ED4F        LD R,A
>ED50        IN D,(C)
>ED51        OUT (C),D
>ED52        SBC HL,DE
>ED53   m    LD (),DE
>ED56        IM 1
>ED57        LD A,I
>ED58        IN E,(C)
>ED59        OUT (C),E
>ED5A        ADC HL,DE
>ED5B   m    LD DE,()
>ED5E        IM 2
>ED5F        LD A,R
>ED60        IN H,(C)
>ED61        OUT (C),H
>ED62        SBC HL,HL
>ED63   m    LD (),HL
>ED67        RRD
>ED68        IN L,(C)
>ED69        OUT (C),L
>ED6A        ADC HL,HL
>ED6B   m    LD HL,()
>ED6F        RLD
>ED72        SBC HL,SP
>ED73   m    LD (),SP
>ED78        IN A,(C)
>ED79        OUT (C),A
>ED7A        ADC HL,SP
>ED7B   m    LD SP,()
>EDA0        LDI
>EDA1        CPI
>EDA2        INI
>EDA3        OUTI
>EDA8        LDD
>EDA9        CPD
>EDAA        IND
>EDAB        OUTD
>EDB0        LDIR
>EDB1        CPIR
>EDB2        INIR
>EDB3        OTIR
>EDB8        LDDR
>EDB9        CPDR
>EDBA        INDR
>EDBB        OTDR
>EE     n    XOR 
>EF          RST 28H
>F0          RET P
>F1          POP AF
>F2     m    JP P,
>F3          DI
>F4     m    CALL P,
>F5          PUSH AF
>F6     n    OR 
>F7          RST 30H
>F8          RET M
>F9          LD SP,HL
>FA     m    JP M,
>FB          EI
>FC     m    CALL M,
>FD09        ADD IY,BC
>FD19        ADD IY,DE
>FD21   m    LD IY,
>FD22   m    LD (),IY
>FD23        INC IY
>FD29        ADD IY,IY
>FD2A   m    LD IY,()
>FD2B        DEC IY
>FD34   d    INC (IY+)
>FD35   d    DEC (IY+)
>FD36   y    LD (IY+),
>FD39        ADD IY,SP
>FD46   d    LD B,(IY+)
>FD4E   d    LD C,(IY+)
>FD56   d    LD D,(IY+)
>FD5E   d    LD E,(IY+)
>FD66   d    LD H,(IY+)
>FD6E   d    LD L,(IY+)
>FD70   d    LD (IY+),B
>FD71   d    LD (IY+),C
>FD72   d    LD (IY+),D
>FD73   d    LD (IY+),E
>FD74   d    LD (IY+),H
>FD75   d    LD (IY+),L
>FD77   d    LD (IY+),A
>FD7E   d    LD A,(IY+)
>FD86   d    ADD A,(IY+)
>FD8E   d    ADC A,(IY+)
>FD96   d    SUB (IY+)
>FD9E   d    SBC A,(IY+)
>FDA6   d    AND (IY+)
>FDAE   d    XOR (IY+)
>FDB6   d    OR (IY+)
>FDBE   d    CP (IY+)
>FDCB06 d    RLC (IY+)
>FDCB0E d    RRC (IY+)
>FDCB16 d    RL (IY+)
>FDCB1E d    RR (IY+)
>FDCB26 d    SLA (IY+)
>FDCB2E d    SRA (IY+)
>FDCB3E d    SRL (IY+)
>FDCB46 d    BIT 0,(IY+)
>FDCB4E d    BIT 1,(IY+)
>FDCB56 d    BIT 2,(IY+)
>FDCB5E d    BIT 3,(IY+)
>FDCB66 d    BIT 4,(IY+)
>FDCB6E d    BIT 5,(IY+)
>FDCB76 d    BIT 6,(IY+)
>FDCB7E d    BIT 7,(IY+)
>FDCB86 d    RES 0,(IY+)
>FDCB8E d    RES 1,(IY+)
>FDCB96 d    RES 2,(IY+)
>FDCB9E d    RES 3,(IY+)
>FDCBA6 d    RES 4,(IY+)
>FDCBAE d    RES 5,(IY+)
>FDCBB6 d    RES 6,(IY+)
>FDCBBE d    RES 7,(IY+)
>FDCBC6 d    SET 0,(IY+)
>FDCBCE d    SET 1,(IY+)
>FDCBD6 d    SET 2,(IY+)
>FDCBDE d    SET 3,(IY+)
>FDCBE6 d    SET 4,(IY+)
>FDCBEE d    SET 5,(IY+)
>FDCBF6 d    SET 6,(IY+)
>FDCBFE d    SET 7,(IY+)
>FDE1        POP IY
>FDE3        EX (SP),IY
>FDE5        PUSH IY
>FDE9        JP (IY)
>FDF9        LD SP,IY
>FE     n    CP 
>FF          RST 38H
>CB30        SLL B*
>CB31        SLL C*
>CB32        SLL D*
>CB33        SLL E*
>CB34        SLL H*
>CB35        SLL L*
>CB36        SLL (HL)*
>CB37        SLL A*
>DD24        INC IXH*
>DD25        DEC IXH*
>DD26   n    LD IXH,*
>DD2C        INC IXL*
>DD2D        DEC IXL*
>DD2E   n    LD IXL,*
>DD44        LD B,IXH*
>DD45        LD B,IXL*
>DD4C        LD C,IXH*
>DD4D        LD C,IXL*
>DD54        LD D,IXH*
>DD55        LD D,IXL*
>DD5C        LD E,IXH*
>DD5D        LD E,IXL*
>DD60        LD IXH,B*
>DD61        LD IXH,C*
>DD62        LD IXH,D*
>DD63        LD IXH,E*
>DD64        LD IXH,IXH*
>DD65        LD IXH,IXL*
>DD67        LD IXH,A*
>DD68        LD IXL,B*
>DD69        LD IXL,C*
>DD6A        LD IXL,D*
>DD6B        LD IXL,E*
>DD6C        LD IXL,IXH*
>DD6D        LD IXL,IXL*
>DD6F        LD IXL,A*
>DD7C        LD A,IXH*
>DD7D        LD A,IXL*
>DD84        ADD A,IXH*
>DD85        ADD A,IXL*
>DD8C        ADC A,IXH*
>DD8D        ADC A,IXL*
>DD94        SUB IXH*
>DD95        SUB IXL*
>DD9C        SBC A,IXH*
>DD9D        SBC A,IXL*
>DDA4        AND IXH*
>DDA5        AND IXL*
>DDAC        XOR IXH*
>DDAD        XOR IXL*
>DDB4        OR IXH*
>DDB5        OR IXL*
>DDBC        CP IXH*
>DDBD        CP IXL*
>DDCB00 d    LD B,RLC (IX+)*
>DDCB01 d    LD C,RLC (IX+)*
>DDCB02 d    LD D,RLC (IX+)*
>DDCB03 d    LD E,RLC (IX+)*
>DDCB04 d    LD H,RLC (IX+)*
>DDCB05 d    LD L,RLC (IX+)*
>DDCB07 d    LD A,RLC (IX+)*
>DDCB08 d    LD B,RRC (IX+)*
>DDCB09 d    LD C,RRC (IX+)*
>DDCB0A d    LD D,RRC (IX+)*
>DDCB0B d    LD E,RRC (IX+)*
>DDCB0C d    LD H,RRC (IX+)*
>DDCB0D d    LD L,RRC (IX+)*
>DDCB0F d    LD A,RRC (IX+)*
>DDCB10 d    LD B,RL (IX+)*
>DDCB11 d    LD C,RL (IX+)*
>DDCB12 d    LD D,RL (IX+)*
>DDCB13 d    LD E,RL (IX+)*
>DDCB14 d    LD H,RL (IX+)*
>DDCB15 d    LD L,RL (IX+)*
>DDCB17 d    LD A,RL (IX+)*
>DDCB18 d    LD B,RR (IX+)*
>DDCB19 d    LD C,RR (IX+)*
>DDCB1A d    LD D,RR (IX+)*
>DDCB1B d    LD E,RR (IX+)*
>DDCB1C d    LD H,RR (IX+)*
>DDCB1D d    LD L,RR (IX+)*
>DDCB1F d    LD A,RR (IX+)*
>DDCB20 d    LD B,SLA (IX+)*
>DDCB21 d    LD C,SLA (IX+)*
>DDCB22 d    LD D,SLA (IX+)*
>DDCB23 d    LD E,SLA (IX+)*
>DDCB24 d    LD H,SLA (IX+)*
>DDCB25 d    LD L,SLA (IX+)*
>DDCB27 d    LD A,SLA (IX+)*
>DDCB28 d    LD B,SRA (IX+)*
>DDCB29 d    LD C,SRA (IX+)*
>DDCB2A d    LD D,SRA (IX+)*
>DDCB2B d    LD E,SRA (IX+)*
>DDCB2C d    LD H,SRA (IX+)*
>DDCB2D d    LD L,SRA (IX+)*
>DDCB2F d    LD A,SRA (IX+)*
>DDCB30 d    LD B,SLL (IX+)*
>DDCB31 d    LD C,SLL (IX+)*
>DDCB32 d    LD D,SLL (IX+)*
>DDCB33 d    LD E,SLL (IX+)*
>DDCB34 d    LD H,SLL (IX+)*
>DDCB35 d    LD L,SLL (IX+)*
>DDCB37 d    LD A,SLL (IX+)*
>DDCB38 d    LD B,SRL (IX+)*
>DDCB39 d    LD C,SRL (IX+)*
>DDCB3A d    LD D,SRL (IX+)*
>DDCB3B d    LD E,SRL (IX+)*
>DDCB3C d    LD H,SRL (IX+)*
>DDCB3D d    LD L,SRL (IX+)*
>DDCB3F d    LD A,SRL (IX+)*
>DDCB40 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB41 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB42 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB43 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB44 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB45 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB47 d    BIT 0,(IX+)*
>DDCB48 d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB49 d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB4A d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB4B d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB4C d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB4D d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB4F d    BIT 1,(IX+)*
>DDCB50 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB51 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB52 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB53 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB54 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB55 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB57 d    BIT 2,(IX+)*
>DDCB58 d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB59 d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB5A d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB5B d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB5C d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB5D d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB5F d    BIT 3,(IX+)*
>DDCB60 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB61 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB62 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB63 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB64 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB65 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB67 d    BIT 4,(IX+)*
>DDCB68 d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB69 d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB6A d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB6B d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB6C d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB6D d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB6F d    BIT 5,(IX+)*
>DDCB70 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB71 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB72 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB73 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB74 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB75 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB77 d    BIT 6,(IX+)*
>DDCB78 d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB79 d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB7A d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB7B d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB7C d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB7D d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB7F d    BIT 7,(IX+)*
>DDCB80 d    LD B,RES 0,(IX+)*
>DDCB81 d    LD C,RES 0,(IX+)*
>DDCB82 d    LD D,RES 0,(IX+)*
>DDCB83 d    LD E,RES 0,(IX+)*
>DDCB84 d    LD H,RES 0,(IX+)*
>DDCB85 d    LD L,RES 0,(IX+)*
>DDCB87 d    LD A,RES 0,(IX+)*
>DDCB88 d    LD B,RES 1,(IX+)*
>DDCB89 d    LD C,RES 1,(IX+)*
>DDCB8A d    LD D,RES 1,(IX+)*
>DDCB8B d    LD E,RES 1,(IX+)*
>DDCB8C d    LD H,RES 1,(IX+)*
>DDCB8D d    LD L,RES 1,(IX+)*
>DDCB8F d    LD A,RES 1,(IX+)*
>DDCB90 d    LD B,RES 2,(IX+)*
>DDCB91 d    LD C,RES 2,(IX+)*
>DDCB92 d    LD D,RES 2,(IX+)*
>DDCB93 d    LD E,RES 2,(IX+)*
>DDCB94 d    LD H,RES 2,(IX+)*
>DDCB95 d    LD L,RES 2,(IX+)*
>DDCB97 d    LD A,RES 2,(IX+)*
>DDCB98 d    LD B,RES 3,(IX+)*
>DDCB99 d    LD C,RES 3,(IX+)*
>DDCB9A d    LD D,RES 3,(IX+)*
>DDCB9B d    LD E,RES 3,(IX+)*
>DDCB9C d    LD H,RES 3,(IX+)*
>DDCB9D d    LD L,RES 3,(IX+)*
>DDCB9F d    LD A,RES 3,(IX+)*
>DDCBA0 d    LD B,RES 4,(IX+)*
>DDCBA1 d    LD C,RES 4,(IX+)*
>DDCBA2 d    LD D,RES 4,(IX+)*
>DDCBA3 d    LD E,RES 4,(IX+)*
>DDCBA4 d    LD H,RES 4,(IX+)*
>DDCBA5 d    LD L,RES 4,(IX+)*
>DDCBA7 d    LD A,RES 4,(IX+)*
>DDCBA8 d    LD B,RES 5,(IX+)*
>DDCBA9 d    LD C,RES 5,(IX+)*
>DDCBAA d    LD D,RES 5,(IX+)*
>DDCBAB d    LD E,RES 5,(IX+)*
>DDCBAC d    LD H,RES 5,(IX+)*
>DDCBAD d    LD L,RES 5,(IX+)*
>DDCBAF d    LD A,RES 5,(IX+)*
>DDCBB0 d    LD B,RES 6,(IX+)*
>DDCBB1 d    LD C,RES 6,(IX+)*
>DDCBB2 d    LD D,RES 6,(IX+)*
>DDCBB3 d    LD E,RES 6,(IX+)*
>DDCBB4 d    LD H,RES 6,(IX+)*
>DDCBB5 d    LD L,RES 6,(IX+)*
>DDCBB7 d    LD A,RES 6,(IX+)*
>DDCBB8 d    LD B,RES 7,(IX+)*
>DDCBB9 d    LD C,RES 7,(IX+)*
>DDCBBA d    LD D,RES 7,(IX+)*
>DDCBBB d    LD E,RES 7,(IX+)*
>DDCBBC d    LD H,RES 7,(IX+)*
>DDCBBD d    LD L,RES 7,(IX+)*
>DDCBBF d    LD A,RES 7,(IX+)*
>DDCBC0 d    LD B,SET 0,(IX+)*
>DDCBC1 d    LD C,SET 0,(IX+)*
>DDCBC2 d    LD D,SET 0,(IX+)*
>DDCBC3 d    LD E,SET 0,(IX+)*
>DDCBC4 d    LD H,SET 0,(IX+)*
>DDCBC5 d    LD L,SET 0,(IX+)*
>DDCBC7 d    LD A,SET 0,(IX+)*
>DDCBC8 d    LD B,SET 1,(IX+)*
>DDCBC9 d    LD C,SET 1,(IX+)*
>DDCBCA d    LD D,SET 1,(IX+)*
>DDCBCB d    LD E,SET 1,(IX+)*
>DDCBCC d    LD H,SET 1,(IX+)*
>DDCBCD d    LD L,SET 1,(IX+)*
>DDCBCF d    LD A,SET 1,(IX+)*
>DDCBD0 d    LD B,SET 2,(IX+)*
>DDCBD1 d    LD C,SET 2,(IX+)*
>DDCBD2 d    LD D,SET 2,(IX+)*
>DDCBD3 d    LD E,SET 2,(IX+)*
>DDCBD4 d    LD H,SET 2,(IX+)*
>DDCBD5 d    LD L,SET 2,(IX+)*
>DDCBD7 d    LD A,SET 2,(IX+)*
>DDCBD8 d    LD B,SET 3,(IX+)*
>DDCBD9 d    LD C,SET 3,(IX+)*
>DDCBDA d    LD D,SET 3,(IX+)*
>DDCBDB d    LD E,SET 3,(IX+)*
>DDCBDC d    LD H,SET 3,(IX+)*
>DDCBDD d    LD L,SET 3,(IX+)*
>DDCBDF d    LD A,SET 3,(IX+)*
>DDCBE0 d    LD B,SET 4,(IX+)*
>DDCBE1 d    LD C,SET 4,(IX+)*
>DDCBE2 d    LD D,SET 4,(IX+)*
>DDCBE3 d    LD E,SET 4,(IX+)*
>DDCBE4 d    LD H,SET 4,(IX+)*
>DDCBE5 d    LD L,SET 4,(IX+)*
>DDCBE7 d    LD A,SET 4,(IX+)*
>DDCBE8 d    LD B,SET 5,(IX+)*
>DDCBE9 d    LD C,SET 5,(IX+)*
>DDCBEA d    LD D,SET 5,(IX+)*
>DDCBEB d    LD E,SET 5,(IX+)*
>DDCBEC d    LD H,SET 5,(IX+)*
>DDCBED d    LD L,SET 5,(IX+)*
>DDCBEF d    LD A,SET 5,(IX+)*
>DDCBF0 d    LD B,SET 6,(IX+)*
>DDCBF1 d    LD C,SET 6,(IX+)*
>DDCBF2 d    LD D,SET 6,(IX+)*
>DDCBF3 d    LD E,SET 6,(IX+)*
>DDCBF4 d    LD H,SET 6,(IX+)*
>DDCBF5 d    LD L,SET 6,(IX+)*
>DDCBF7 d    LD A,SET 6,(IX+)*
>DDCBF8 d    LD B,SET 7,(IX+)*
>DDCBF9 d    LD C,SET 7,(IX+)*
>DDCBFA d    LD D,SET 7,(IX+)*
>DDCBFB d    LD E,SET 7,(IX+)*
>DDCBFC d    LD H,SET 7,(IX+)*
>DDCBFD d    LD L,SET 7,(IX+)*
>DDCBFF d    LD A,SET 7,(IX+)*
>ED4C        NEG*
>ED4E        IM 0/1*
>ED54        NEG*
>ED55        RETN*
>ED5C        NEG*
>ED5D        RETN*
>ED64        NEG*
>ED65        RETN*
>ED66        IM 0*
>ED6C        NEG*
>ED6D        RETN*
>ED6E        IM 0/1*
>ED70        IN (C)*
>ED71        OUT (C),0*
>ED74        NEG*
>ED75        RETN*
>ED76        IM 1*
>ED7C        NEG*
>ED7D        RETN*
>ED7E        IM 2*
>FD24        INC IYH*
>FD25        DEC IYH*
>FD26   n    LD IYH,*
>FD29        ADD IY,IY
>FD2A   nn   LD IY,()
>FD2C        INC IYL*
>FD2D        DEC IYL*
>FD2E        LD IYL,n*
>FD34        INC (IY+d)
>FD35        DEC (IY+d)
>FD36        LD (IY+d),n
>FD44        LD B,IYH*
>FD45        LD B,IYL*
>FD46        LD B,(IY+d)
>FD4C        LD C,IYH*
>FD4D        LD C,IYL*
>FD4E        LD C,(IY+d)
>FD54        LD D,IYH*
>FD55        LD D,IYL*
>FD56        LD D,(IY+d)
>FD5C        LD E,IYH*
>FD5D        LD E,IYL*
>FD5E        LD E,(IY+d)
>FD60        LD IYH,B*
>FD61        LD IYH,C*
>FD62        LD IYH,D*
>FD63        LD IYH,E*
>FD64        LD IYH,IYH*
>FD65        LD IYH,IYL*
>FD66        LD H,(IY+d)
>FD67        LD IYH,A*
>FD68        LD IYL,B*
>FD69        LD IYL,C*
>FD6A        LD IYL,D*
>FD6B        LD IYL,E*
>FD6C        LD IYL,IYH*
>FD6D        LD IYL,IYL*
>FD6F        LD IYL,A*
>FD7C        LD A,IYH*
>FD7D        LD A,IYL*
>FD84        ADD A,IYH*
>FD85        ADD A,IYL*
>FD8C        ADC A,IYH*
>FD8D        ADC A,IYL*
>FD94        SUB IYH*
>FD95        SUB IYL*
>FD9C        SBC A,IYH*
>FD9D        SBC A,IYL*
>FDA4        AND IYH*
>FDA5        AND IYL*
>FDAC        XOR IYH*
>FDAD        XOR IYL*
>FDB4        OR IYH*
>FDB5        OR IYL*
>FDBC        CP IYH*
>FDBD        CP IYL*
>FDCB00 d    LD B,RLC (IY+)*
>FDCB01 d    LD C,RLC (IY+)*
>FDCB02 d    LD D,RLC (IY+)*
>FDCB03 d    LD E,RLC (IY+)*
>FDCB04 d    LD H,RLC (IY+)*
>FDCB05 d    LD L,RLC (IY+)*
>FDCB07 d    LD A,RLC (IY+)*
>FDCB08 d    LD B,RRC (IY+)*
>FDCB09 d    LD C,RRC (IY+)*
>FDCB0A d    LD D,RRC (IY+)*
>FDCB0B d    LD E,RRC (IY+)*
>FDCB0C d    LD H,RRC (IY+)*
>FDCB0D d    LD L,RRC (IY+)*
>FDCB0F d    LD A,RRC (IY+)*
>FDCB10 d    LD B,RL (IY+)*
>FDCB11 d    LD C,RL (IY+)*
>FDCB12 d    LD D,RL (IY+)*
>FDCB13 d    LD E,RL (IY+)*
>FDCB14 d    LD H,RL (IY+)*
>FDCB15 d    LD L,RL (IY+)*
>FDCB17 d    LD A,RL (IY+)*
>FDCB18 d    LD B,RR (IY+)*
>FDCB19 d    LD C,RR (IY+)*
>FDCB1A d    LD D,RR (IY+)*
>FDCB1B d    LD E,RR (IY+)*
>FDCB1C d    LD H,RR (IY+)*
>FDCB1D d    LD L,RR (IY+)*
>FDCB1F d    LD A,RR (IY+)*
>FDCB20 d    LD B,SLA (IY+)*
>FDCB21 d    LD C,SLA (IY+)*
>FDCB22 d    LD D,SLA (IY+)*
>FDCB23 d    LD E,SLA (IY+)*
>FDCB24 d    LD H,SLA (IY+)*
>FDCB25 d    LD L,SLA (IY+)*
>FDCB27 d    LD A,SLA (IY+)*
>FDCB28 d    LD B,SRA (IY+)*
>FDCB29 d    LD C,SRA (IY+)*
>FDCB2A d    LD D,SRA (IY+)*
>FDCB2B d    LD E,SRA (IY+)*
>FDCB2C d    LD H,SRA (IY+)*
>FDCB2D d    LD L,SRA (IY+)*
>FDCB2F d    LD A,SRA (IY+)*
>FDCB30 d    LD B,SLL (IY+)*
>FDCB31 d    LD C,SLL (IY+)*
>FDCB32 d    LD D,SLL (IY+)*
>FDCB33 d    LD E,SLL (IY+)*
>FDCB34 d    LD H,SLL (IY+)*
>FDCB35 d    LD L,SLL (IY+)*
>FDCB36 d    SLL (IY+)*
>FDCB37 d    LD A,SLL (IY+)*
>FDCB38 d    LD B,SRL (IY+)*
>FDCB39 d    LD C,SRL (IY+)*
>FDCB3A d    LD D,SRL (IY+)*
>FDCB3B d    LD E,SRL (IY+)*
>FDCB3C d    LD H,SRL (IY+)*
>FDCB3D d    LD L,SRL (IY+)*
>FDCB3F d    LD A,SRL (IY+)*
>FDCB40 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB41 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB42 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB43 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB44 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB45 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB47 d    BIT 0,(IY+)*
>FDCB48 d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB49 d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB4A d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB4B d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB4C d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB4D d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB4F d    BIT 1,(IY+)*
>FDCB50 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB51 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB52 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB53 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB54 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB55 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB57 d    BIT 2,(IY+)*
>FDCB58 d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB59 d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB5A d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB5B d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB5C d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB5D d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB5F d    BIT 3,(IY+)*
>FDCB60 d    BIT 4,(IY+)*
>FDCB61 d    BIT 4,(IY+)*
>FDCB62 d    BIT 4,(IY+)*
>FDCB63 d    BIT 4,(IY+)*
>FDCB64 d    BIT 4,(IY+)*
>FDCB67 d    BIT 4,(IY+)*
>FDCB68 d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB69 d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB6A d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB6B d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB6C d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB6D d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB6F d    BIT 5,(IY+)*
>FDCB70 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB71 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB72 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB73 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB74 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB75 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB77 d    BIT 6,(IY+)*
>FDCB78 d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB79 d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB7A d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB7B d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB7C d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB7D d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB7F d    BIT 7,(IY+)*
>FDCB80 d    LD B,RES 0,(IY+)*
>FDCB81 d    LD C,RES 0,(IY+)*
>FDCB82 d    LD D,RES 0,(IY+)*
>FDCB83 d    LD E,RES 0,(IY+)*
>FDCB84 d    LD H,RES 0,(IY+)*
>FDCB85 d    LD L,RES 0,(IY+)*
>FDCB87 d    LD A,RES 0,(IY+)*
>FDCB88 d    LD B,RES 1,(IY+)*
>FDCB89 d    LD C,RES 1,(IY+)*
>FDCB8A d    LD D,RES 1,(IY+)*
>FDCB8B d    LD E,RES 1,(IY+)*
>FDCB8C d    LD H,RES 1,(IY+)*
>FDCB8D d    LD L,RES 1,(IY+)*
>FDCB8F d    LD A,RES 1,(IY+)*
>FDCB90 d    LD B,RES 2,(IY+)*
>FDCB91 d    LD C,RES 2,(IY+)*
>FDCB92 d    LD D,RES 2,(IY+)*
>FDCB93 d    LD E,RES 2,(IY+)*
>FDCB94 d    LD H,RES 2,(IY+)*
>FDCB95 d    LD L,RES 2,(IY+)*
>FDCB97 d    LD A,RES 2,(IY+)*
>FDCB98 d    LD B,RES 3,(IY+)*
>FDCB99 d    LD C,RES 3,(IY+)*
>FDCB9A d    LD D,RES 3,(IY+)*
>FDCB9B d    LD E,RES 3,(IY+)*
>FDCB9C d    LD H,RES 3,(IY+)*
>FDCB9D d    LD L,RES 3,(IY+)*
>FDCB9F d    LD A,RES 3,(IY+)*
>FDCBA0 d    LD B,RES 4,(IY+)*
>FDCBA1 d    LD C,RES 4,(IY+)*
>FDCBA2 d    LD D,RES 4,(IY+)*
>FDCBA3 d    LD E,RES 4,(IY+)*
>FDCBA4 d    LD H,RES 4,(IY+)*
>FDCBA5 d    LD L,RES 4,(IY+)*
>FDCBA7 d    LD A,RES 4,(IY+)*
>FDCBA8 d    LD B,RES 5,(IY+)*
>FDCBA9 d    LD C,RES 5,(IY+)*
>FDCBAA d    LD D,RES 5,(IY+)*
>FDCBAB d    LD E,RES 5,(IY+)*
>FDCBAC d    LD H,RES 5,(IY+)*
>FDCBAD d    LD L,RES 5,(IY+)*
>FDCBAF d    LD A,RES 5,(IY+)*
>FDCBB0 d    LD B,RES 6,(IY+)*
>FDCBB1 d    LD C,RES 6,(IY+)*
>FDCBB2 d    LD D,RES 6,(IY+)*
>FDCBB3 d    LD E,RES 6,(IY+)*
>FDCBB4 d    LD H,RES 6,(IY+)*
>FDCBB5 d    LD L,RES 6,(IY+)*
>FDCBB7 d    LD A,RES 6,(IY+)*
>FDCBB8 d    LD B,RES 7,(IY+)*
>FDCBB9 d    LD C,RES 7,(IY+)*
>FDCBBA d    LD D,RES 7,(IY+)*
>FDCBBB d    LD E,RES 7,(IY+)*
>FDCBBC d    LD H,RES 7,(IY+)*
>FDCBBD d    LD L,RES 7,(IY+)*
>FDCBBF d    LD A,RES 7,(IY+)*
>FDCBC0 d    LD B,SET 0,(IY+)*
>FDCBC1 d    LD C,SET 0,(IY+)*
>FDCBC2 d    LD D,SET 0,(IY+)*
>FDCBC3 d    LD E,SET 0,(IY+)*
>FDCBC4 d    LD H,SET 0,(IY+)*
>FDCBC5 d    LD L,SET 0,(IY+)*
>FDCBC7 d    LD A,SET 0,(IY+)*
>FDCBC8 d    LD B,SET 1,(IY+)*
>FDCBC9 d    LD C,SET 1,(IY+)*
>FDCBCA d    LD D,SET 1,(IY+)*
>FDCBCB d    LD E,SET 1,(IY+)*
>FDCBCC d    LD H,SET 1,(IY+)*
>FDCBCD d    LD L,SET 1,(IY+)*
>FDCBCF d    LD A,SET 1,(IY+)*
>FDCBD0 d    LD B,SET 2,(IY+)*
>FDCBD1 d    LD C,SET 2,(IY+)*
>FDCBD2 d    LD D,SET 2,(IY+)*
>FDCBD3 d    LD E,SET 2,(IY+)*
>FDCBD4 d    LD H,SET 2,(IY+)*
>FDCBD5 d    LD L,SET 2,(IY+)*
>FDCBD7 d    LD A,SET 2,(IY+)*
>FDCBD8 d    LD B,SET 3,(IY+)*
>FDCBD9 d    LD C,SET 3,(IY+)*
>FDCBDA d    LD D,SET 3,(IY+)*
>FDCBDB d    LD E,SET 3,(IY+)*
>FDCBDC d    LD H,SET 3,(IY+)*
>FDCBDD d    LD L,SET 3,(IY+)*
>FDCBDF d    LD A,SET 3,(IY+)*
>FDCBE0 d    LD B,SET 4,(IY+)*
>FDCBE1 d    LD C,SET 4,(IY+)*
>FDCBE2 d    LD D,SET 4,(IY+)*
>FDCBE3 d    LD E,SET 4,(IY+)*
>FDCBE4 d    LD H,SET 4,(IY+)*
>FDCBE5 d    LD L,SET 4,(IY+)*
>FDCBE7 d    LD A,SET 4,(IY+)*
>FDCBE8 d    LD B,SET 5,(IY+)*
>FDCBE9 d    LD C,SET 5,(IY+)*
>FDCBEA d    LD D,SET 5,(IY+)*
>FDCBEB d    LD E,SET 5,(IY+)*
>FDCBEC d    LD H,SET 5,(IY+)*
>FDCBEF d    LD A,SET 5,(IY+)*
>FDCBF0 d    LD B,SET 6,(IY+)*
>FDCBF1 d    LD C,SET 6,(IY+)*
>FDCBF2 d    LD D,SET 6,(IY+)*
>FDCBF3 d    LD E,SET 6,(IY+)*
>FDCBF4 d    LD H,SET 6,(IY+)*
>FDCBF5 d    LD L,SET 6,(IY+)*
>FDCBF7 d    LD A,SET 6,(IY+)*
>FDCBF8 d    LD B,SET 7,(IY+)*
>FDCBF9 d    LD C,SET 7,(IY+)*
>FDCBFA d    LD D,SET 7,(IY+)*
>FDCBFB d    LD E,SET 7,(IY+)*
>FDCBFC d    LD H,SET 7,(IY+)*
>FDCBFD d    LD L,SET 7,(IY+)*
>FDCBFF d    LD A,SET 7,(IY+)*
>end of file
