v2.12beta

doc:
  readme.txt: ez a file, amit most olvasol
  BOM : bill of material. Mik kellenek az összeszereléshez (angolul, magyarul)
  FLASH : hogyan s mit kell kiírni, hogy elinduljon a multicart (angolul, magyarul)

hardware:
  eagle:
    Eagle v8.3.1 file -ok a tervezéshez, újratervezéshez.
  gerber6-7.zip
    gerber file -ok a rendeléshez. Az utolsó, működő változat.

software:
  firmware:
    multicart_v2.12.bin
      A multicart firmware bináris, már lefordított állománya. Ezt a programot kell a 0. BANK elejére írni.
      Ezt a binárist használja a RomMaker is. Másold oda az exe mellé!
    *.z80 file-ok
      A multicart firmware forrása. Meg lehet tenni azt is, hogy csak egy cart image kerül az 1. ROM elejére,
      nyilván akkor az fog elindulni és nem lesz több, választható ROM a cart-on.
      Én az ASM80.com nevű online IDE -ben fejlesztettem, ott módosítás nélkül
      fordítható a program (a main file: multicart_v2.1.z80), remélem máshol is
      egyszerűen fordítható.
      A használt nyelv egy kapcsolóval állítható (és belefordul a binárisba, azaz futás
      közben nem lehet változtatni). Ezt a változót kell állítani:
        LANG
      Jelenleg támogatott nyelvek: magyar (HU), angol (EN), spanyol (ES)
  tvcpla:
    tvcpla.pas
      Azon bináris file generáló program forrása, melyet a PLA chip-be (logikai kapuk
      helyett) kell majd égetni.
      Abban az esetben, ha nem 128kB -os a ROM, akkor a legfölső 128kB -ba kell írni
      a legenerált binárist
    tvcpla.bin
      A már legenerált bináris file
  rom-builder:
    Lazarus forrás file-ok. A program (+az elkészített firmware bináris + CAS és CART
    binárisok) segítségével lehet olyan bináris ROM file-okat készíteni, amiket az 
    EEPROM-okba írva fog a multicart elindulni és file-ok listáját adni.
    Windows alatt fejlesztettem és futtattam, ott mennie kell.
    Futtatás elott másold be az .exe mellé a fent említett  multicart_v2.12.bin  file-t!